***ТермоКонтроль***

Действителен с 18.01.2016 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | t˚,в фургоне | Объем фургона | Электропитание, В**.** | Цена, с установкой под ключ.  |
| RS-10.04-01 | +4°C | 12м³ | 12 | 105000,00 |
| RS-20.04-01 | +4°C | 24м³ | 12/24 | 120000,00 |
| RS-30.04-01 | +4°C | 30м³ | 12/24 | 133000,00 |
| RS-10.04-02 | 0°C | 12 м³ | 12 | 119500,00 |
| -20°C | 6 м³ |
| RS-20.04-02 | 0°C | 18 м³ | 12/24 | 137000,00 |
| -20°C | 10 м³ |
| RS-30.04-02 | 0°C | 24 м³ | 12/24 | 149000,00 |
| -20°C | 18 м³ |
| RS-50.04-02 | 0°C | 42 м³ | 24 | 227000,00 |
| -20°C | 30 м³ |
| RS-10.04-03 | 0°C | 12 м³ | 12 | 142000,00 |
| -20°C | 6 м³ |
| RS-20.04-03 | 0°C | 18 м³ | 12/24 | 154500,00 |
| -20°C | 10 м³ |
| RS-30.04-03 | 0°C | 24 м³ | 12/24 | 167500,00 |
| -20°C | 18 м³ |
| RS-50.04-03 | 0°C | 42 м³ | 24 | 248000,00 |
| -20°C | 30 м³ |

|  |  |
| --- | --- |
| RS-XX.XX-01 | Холодильные установки без функции принудительной оттайки. Рабочий Диапазон поддерживаемой температуры от +15 до +4°C (только охлаждения) |
| RS-XX.XX-02 | Холодильная установка с принудительной оттайкой горячим газом. Рабочий диапазон поддерживаемой температуры от +15 до -25°C (только охлаждение) |
| RS-XX.XX-03 | Холодильно-обогревательная установка с принуд. оттайкой горячим газом. Рабочий диапазон поддерживаемой температуры от +15 до -25°C (Охлаждение и обогрев) |

*Цены могут меняться в зависимости от курса валют и кол-ва установок*